Индекс на документирана информация**:**

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-2

***Р№93-00- 6150/23.05.2023г.***

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

 **ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ 2400 ЕР 1000/4 20+8** **Х и 2000 ЕР 800/4 20+8** **АА**

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 Моля за нуждите на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД да оферирате доставката на гумено-текстилни транспортни ленти, катоофертите бъдат изготвени в съответствие с настоящето задание и се следва съответната последователност на изискванията. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “без отговор” за тази точка.

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

I.1.Спецификация и обем на доставката ГТЛ 2400:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **БДС/DIN /** | **Мярка** | **К-ва** |
|  1 | ГТЛ 2400 ЕР 1000/4 20+8 Х кантирана с обща дебелина на лентата ≈ 34,0 ÷ 35,0 мм. | БДС 9965/DIN 22102/ | л.метър | 85(осемдесет и пет) |

 Разшифровката на типа на лентата е следната:

 Широчина на платното – 2400 мм;

Теглителен елемент - 4 бр. текстилни вложки тип ЕР;

Опънова сила на платното - 1000 N/см2;

Дебелина на работния протектор – 20,0 мм;

Дебелина на неработния протектор – 8,0 мм;

Клас на износоустойчивост - Х;

 I.2.Спецификация и обем на доставката на ГТЛ 2000:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **БДС/DIN /** | **Мярка** | **К-ва** |
|  1 | ГТЛ 2000 ЕР 800/4 20+8 АА кантирана с обща дебелина на лентата ≈ 32,0 ÷ 35,0 мм. | БДС 9965/DIN 22102/ | л.метър | 80(осемдесет) |

 Разшифровката на типа на лентата е следната:

 Широчина на платното – 2000 мм;

 Теглителен елемент - 4 бр. текстилни вложки тип ЕР;

 Опънова сила на платното - 800 N/см2;

 Дебелина на работния протектор – 20,0 мм;

 Дебелина на неработния протектор – 8,0 мм;

 Клас на износоустойчивост -АА;

 **II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

 1. Потвърдят възможностите за доставка на транспортните ленти, съгласно спецификациите и обема на доставката.

 2.Предложат твърда цена в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на купувача. Цените да са с валидност 31.12.2023г.

 3. Предложат франкировка: DDP склад “Асарел-Медет”.

 4. Посочат срок на доставка (в седмици) след изпратена писмена заявка от Купувача.

 5. Предложат условия на плащане: максимално разсрочено след доставка.

 6. Посочат гаранция –в месеци от датата на монтаж (минимум 24 месеца);

 7. Представят сертификат за произход и качество.

 8. Кандидатите да изготвят списък /референции/ с местоположения, където се използва оферираната транспортна лента и да се посочат задължително имената на лица за контакти и телефонни номера и e-mail за справки относно работата.

 9. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

 **ІІІ.** **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ**

 1.Качествени изисквания: Доставените транспортни ленти да отговарят на съответните действащи европейски стандарти за качество (СЕ), отраслови норми и на изискванията за съответствие. При доставката да се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите, указанията и инструкции за монтаж и вулканизация.– Доставчиците следва да потвърдят изискването.

 2. При възникване на необходимост да бъде потвърдена възможността за участие на упълномощен представител за осъществяване на супервайзорска дейност при извършване на вулканизация на платната и подписване на протокол за въвеждане в експлоатация - без допълнително заплащане от Купувача.

 І**V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Офертата молим да изпратите на адрес: **4500 гр. Панагюрище, „Асарел-Медет”АД на Вниманието на Директор „Одит и контрол“.**

Офертата следва да бъде подадена на български език, запечатана в голям плик, с надпис

 **„ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ ЛЕНТИ 2400 и 2000“**

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

Големият плик трябва да съдържа запечатани два отделни плика:

Запечатан плик № 1 с надпис „ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ”, съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция и други специфични изисквания съгласно техническото задание, референции, баланс и отчет за приходи и разходи.

Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ“, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираните ленти.

1. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
2. Oфертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА като се следва съответната последователност на изискванията. Aко кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи изчерпателно своето предложение по изискването.
3. Краен срок за предоставяне на офертите 16.06.2023 г.
4. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.

|  |
| --- |
| 1. **По търговски въпроси и технически въпроси:**
 |
| инж. T. Влайков Специалист „Доставки“ e-mail: tvlaikov@asarel.com |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |