**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК**

 **на: помпени агрегати и табла за управление от производител WILO SE**

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:**

 Доставка на помпени агрегати в комплект с табла за управление, съгласно технически изисквания описани в таблицата по-долу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  ОПИСАНИЕ | Забележка: | Количество |
| 1. | Вертикален многостъпален помпен агрегат с центробежна помпа - модел: Helix V 1004-2/25/V/KS/400-50 ; - дебит: 2,06 л/с ; - напор: 38,14 л/с ; - захранване: 3x400 V/50 Hz ; мощност на двигателя: 1,50 kW ; - номинален ток: 3,00 A ; - честота на въртене: 2900 min¯¹ ; - присъединяване: фланци DN40 PN25 ; материал: 1.4404/FKM ; производител: Willo SE | Техническо задание: 3 стр. | 1 (един) комплект |
| Табло за управление с честотен регулатор на помпен агрегат: WILLO - EFC1.5 3x380-480V 50/60Hz ; - мин. номинален ток на помпата I: 3,0 A ; - макс. номинален тока на помпата I: 4,1A ; - изходящ сигнал: 0-20 mA; - степен на защита: IP55 ; - макс. номинална мощност P2 за мотор на помпа P2: 1,5 kW |
| 2. | Вертикален многостъпален помпен агрегат с центробежна помпа с високо налягане: - модел: Helix V 2203-2/16/V/KS/400-50 ; - дебит: 6,67 л/с ; - напор: 37,34 л/с ; - захранване: 3x400 V/50 Hz ; мощност на двигателя: 4,00 kW ; - номинален ток: 7,40 A ; - честота на въртене: 2900 min¯¹ ; - присъединяване: фланци DN50 PN16 ; материал: 1.4404/FKM ; производител: Willo SE | 1 (един) комплект |
| Табло за управление с честотен регулатор на помпен агрегат: WILLO - EFC 4 3x380-480V 50/60Hz ; - мин. номинален ток на помпата I: 7,2 A ; - макс. номинален тока на помпата I: 10,0 A ; - изходящ сигнал: 0-20 mA; - степен на защита: IP55 ; - макс. номинална мощност P2 за мотор на помпа P2: 4,0 kW |
| 3. | Потопяем (сондажен) помпен агрегат за хоризонтален монтаж с охладителен мантел и стойки: - модел: TW16.18-06-D ; - дебит: 4,13 л/с ; - напор: 50,74 л/с ; - захранване: 3x400 V/50 Hz ; мощност на двигателя: 3,00 kW ; - номинален ток: 7,60 A ; - честота на въртене: 2845 min¯¹ ; - присъединяване: резбови отвор – Rp 2 1/2 ; материал: 1.4301/1.4057 ; производител: Willo SE | 1 (един) комплект |
| Табло за управление с честотен регулатор на помпен агрегат: WILLO - EFC4 3x380-480V 50/60Hz ; - мин. номинален ток на помпата I: 7,2 A ; - макс. номинален тока на помпата I: 10,0 A ; - изходящ сигнал: 0-20 mA; - степен на защита: IP55 ; - макс. номинална мощност P2 за мотор на помпа P2: 4,0 kW |
| Охлаждащ мантел за 6" потопяеми помпи, с монтажни стойки:Дължина – L: 425 mm ; Ширина – W: 230 mm ; Височина – H: 230 mm |

**II. КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ В ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. **Срок на доставка**, моля посочете.
2. **Гаранция за окомплектованите помпи – от дата на пуск в експлоатация.**
3. **Референции** -кандидатите в офертното проучване следва да предоставят списък (и/или референции от крайни клиенти), за които са изпълнили доставка на шламови помпи, идентични на оферираните на „Асарел-Медет“ АД. Задължително да се посочат имена на лица за контакти, телефонни номера и e-mail - за справки относно работата им.
4. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.
5. Декларация за валидност на офертата до 31.03.2024 г. /свободен текст/.

**ІІІ. ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. Ценова оферта: В ценовата оферта кандидатите в настоящото офертно проучване следва да предложат твърда цена за изпълнение на предмета на проучването. Цената се посочва в BGN и USD едновременно, като изборът на валута е в опция на Купувача.
2. Условия на доставка (франкировка) - цената да бъде формирана при условия на доставка: DDP/DAP склад на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище (INCOTERMS 2020).
3. Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка.
4. Гаранции за добро изпълнение: В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да потвърди и гарантира следното: При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави гаранция за добро изпълнение до приключване на гаранционния период за доставените помпи. Гаранцията се изисква с цел: всички клаузи на договора за доставка са изпълнени. Опциите на такава гаранция за добро изпълнение са следните:
	1. „Асарел-Медет” АД да задържи 10 % от пълната цена на доставката, които ще бъдат платени след приключване на гаранцията на помпите.
	2. Доставчикът да издаде банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10 % от стойността на договора с валидност до края на гаранционния период на помпите.
5. Доставката да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за произход от производителя.

**IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:**

1. Офертата молим да изпратите на e-mail: **pbox@asarel.com**.

Офертата следва да бъде подадена на български език с надпис:

 **„Помпени агрегати и табла за управление от производител WILO SE“**

1. Моля офертата да бъде изпратена в два отделни файла:
* Файл с **техническа част** (надписан): съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция, референции и други специфични изисквания съгласно техническото задание, баланс и отчет за приходи и разходи
* Файл с **търговската част** (надписан): съдържащ предложението на доставчика за предлаганата единична цена (обща цена за доставка), цена за супервайзорски надзор и начин на плащане

 ВАЖНО: Офертата трябва да бъде предоставена на два отделни и надлежно надписани файла.

1. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
2. **Офертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото запитване за оферта.**
3. **Краен срок за представяне на офертите: 19.01.2024 г.**
4. **Лица за контакти:**

За технически въпроси: инж. Стефан Тангъров – главен инженер „ВОС, ПС, МБИ и SX-EW“

служебен телефон: 0879216263 ; e-mail: stangarov@asarel.com

За търговски въпроси: Кристин Цветанков – специалист отдел „Доставки“

телефон: 0357/ 60 210 вътр. 556 ; e-mail: ktsvetankov@asarel.com

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|   |   |