**„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД**

### **ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**Относно: Офертно проучване за доставка на решетъчен настил**

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

**I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поз. №** | **Описание** | **Мерна единица** | **К-во** |
| **1.** | **Стъпало за стълбище с размер 800х240мм**  *от решетъчен настил* | **бр** | **50** |
| **2.** | **Решетъчен настил за пътеходна**  Решетки с котировка SР-30/3;34x38;Zn;L с дебелина на цинковото покритие от 55 до 70 микрона.  **Размер /носещо направление/1000мм х 1200мм - 45броя** | **м2** | **54** |
| **3.** | **Решетъчен настил за пътеходна**  Решетки с котировка SР-30/3;34x38;Zn;L с дебелина на цинковото покритие от 55 до 70 микрона.  **Размер 700мм х 1000мм/носещо направление/ - 30 броя** | **м2** | **21** |
| **4.** | **Решетъчен настил за пътеходна**  Решетки с котировка SР-30/3;34x38;Zn;L с дебелина на цинковото покритие от 55 до 70 микрона.  **Размер /носещо направление/1000мм х 1500мм - 20 броя** | **м2** | **30** |
| **5.** | **Решетъчен настил за пътеходна**  Решетки с котировка SР-30/3;34x38;Zn;L с дебелина на цинковото покритие от 55 до 70 микрона.  **Размер /носещо направление/850мм х 1400мм - 31броя** | **м2** | **36,89** |
| **6** | ***Решетъчен настил за пътеходна\* - 45 броя***  *Спецификациите, размерите и изискванията за решетка №1 са посочени в Приложение №2 към настоящото запитване* | **м2** | **54** |
| **7** | ***Решетъчен настил за пътеходна\*-30 броя***  *Спецификациите, размерите и изискванията за решетка №2 са посочени в Приложение №2 към настоящото запитване* | **м2** | **21** |

***\*Съгласно приложение №2***

**ІІ*. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:***

1. **Предложат твърда** **единична цена** за срока на поръчката/договора в лева без ДДС;
2. **Потвърдят възможността за доставка на исканото количество в необходимите срокове и с необходимото качество и изисквания;**
3. **Посочат в предложението си марка и производител с посочени технически показатели;**
4. **Удостоверят качество на продукта – при доставка да се** предоставят необходимите документи - Сертификати за качество от производителя и/или Декларация за съответствие, инструкция за експлоатация;
5. **Да предоставят:**

* **Франкировка:** DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел

(Incoterms 2020);

* **Възможност за доставка на допълнително количество:** при запазване на условията.
* **Oтстъпка:** максимална търговска отстъпка от базовата цена;
* **Срок на доставка:** възможно най-кратък в календарни дни след писмена поръчка;
* **Условия на плащане: отложено плащане в календарни дни след доставка, без авансово плащане;**
* **Гаранции – минимум 24 месеца след датата на доставка;**
* **Валидност на офертата –** минимум 120 дни след крайния срок за офериране;
* **Референтен списък на клиенти:** списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;
* **Референции** от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.
* **Удостоверение за актуалното състояние на фирмата**

1. **Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец** съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – **Приложение №1** към настоящото запитване за оферта. **Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта**
2. **Други условия - Доставки се приемат от Купувача всеки работeн ден от 8:30 до 15:30ч.**

**III. *ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ***

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

**IV. *ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ***

**1.** Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ на E-mail: [pbox@asarel.com](mailto:pbox@asarel.com).

На офертата изискваме да се поставят надписите: **„Оферта за доставка на решетъчен настил“**, „**Да се отвори само от определената за целта комисия**”

**2. Крайния срок за представяне на офертите е до 16.00ч. на 27.06.2025г.**

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

**V. *ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ*.**

**1.** Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

**2.** Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

**3.** Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти:

* Пламен Тодев /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60 439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: [plamentodev@asarel.com](mailto:plamentodev@asarel.com)